附件2

南京特殊教育师范学院询价采购函

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人发出询价时间：2022 年 7月18日 | | | 供应商报价时间： 年 月 日 | | | | |
| 采购人全称（公章） | 南京特殊教育师范学院 | | 供应商全称（公章） |  | | | |
| 采购人详细地址 | 南京市栖霞区神农路1号 | | 供应商详细地址 |  | | | |
| 经办人：王旭 | 联系电话：025-8966029 |  | 联系人 |  | | | |
| 品牌名称  （项目名称） | 规格、型号  及主要性能  （工程量清单后附） | 交货时间  （工期） | 交货地点 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 |
| 固定黑板52块（长397cm，高121cm） | 书写板面：采用书写专用烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，漆膜硬度6H。内芯材料：采用吸音、高强度、防潮、阻燃的聚苯乙烯板，厚度≥20mm。背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.20mm。边框：采用高强度铝合金型材，电泳香槟色；安装：负责安装，隐形安装，没有外露的挂接件。要求质保五年。（工程量清单后附） | 8月10日前 | 南京市江宁区润湖大道401号 | 52 |  |  |  |
| 上下活动型黑板4块（长232 CM，高91 CM），教室黑板类型为上下活动型四块组合黑板。 | 结构：四块书写板组成，L座链轮和链条传动，升降平稳，走行无噪音，整板效果厚实精细，结合紧凑，高档豪华极具装饰效果。  书写板面：采用书写专用烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，漆膜硬度6H。  内芯材料：采用吸音、高强度、防潮、阻燃的聚苯乙烯板，厚度≥20mm。硬度高，消音环保，能极大的缓冲粉笔与板面的磨擦，具有防潮、吸音、挺度好、平压强度好的作用。  背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.20mm。  边框：采用高强度铝合金型材，电泳香槟色；外立框规格90\*70mm，外横框规格90\*45mm，内框规格25\*25mm，壁厚1mm，黑板边框下沿带有通长拉手槽，方便老师在任意位置推拉。  包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。圆角无尖角毛刺。  安装：隐形安装，没有外露的挂接件。要求质保五年。（工程量清单后附） | 8月10日前 | 南京市江宁区润湖大道401号 | 4 |  |  |  |
| 其他要求: | 要求上门测量，负责拆卸和送货安装到位 | | 总报价:人民币(大写) 　　 元 | | | | |
| 要求供应商报价截止时间 | | | ￥ | | | | |
| 7月 28日　下午 　16时 | | |  | | | | |
| 虚线左方为采购人填写 | | | 虚线右方为供应商填写 | | | | |

工程量清单

**北教学主楼（26间教室，每间教室前后2块黑板，共计52块黑板需更换）**

固定黑板52块（长397CM，高121 CM）

**实训楼（1间大教室,4块黑板需更换）**

上下活动型黑板4块（长232CM，高91CM），教室黑板类型为上下活动型四块组合黑板。